# OFERTA

Nazwa (firma) Wykonawcy........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………................................................

NIP:…………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu.................................................................................................................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….

W związku z ogłoszonym przez Powiat Łowicki zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi niezbednymi do prawidłowego funkcjonowania urządzeń dla ZSP nr 2 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu ,,Infrastruktura sportowa Plus” dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” składam ofertę o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w następujący sposób:

1.1Cena ofertowa brutto....................................................................................................................zł

słownie: ..................................................................................................................................złotych

1.2. Wartość podatku VAT ................................................................................................................zł

słownie ....................................................................................................................................złotych

\*\*) ……………………………………………………………………………………………………………….

\*\*) Wykonawca, który składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość w tabeli zawartej w ust. 13 bez kwoty podatku.

1.3 Cena ofertowa netto ................................................................................................................ zł

Słownie ................................................................................................................................. złotych.

1. Zobowiązuję wykonać zamówienie w terminie do 29.10.2021 r.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń   
   oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas wskazany   
   w zapytaniu ofertowym (30 dni).
4. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku do zapytania ofertowego i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych   
   od nr 1 do nr ..... .
6. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
   i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.
7. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia   
   i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
8. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po dokonaniu odbioru   
   całości zamówienia.
9. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

..................................................... tel. kontaktowy…………….., faks: …………...……………………

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącego ochrony danych osobowych w niniejszym postępowaniu.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1. Oferuję sprzęt o następujących parametrach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane / wartości graniczne parametrów | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (wskazanie parametru, modelu, producenta i/lub potwierdzenie spełniania wymagań wskazanych  w kolumnie B wraz z punktacją w kryterium oceny ofert pt. okres gwarancji |  |
| A | B | D |  |
| **I** | **Orbitrek - 1 szt** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 rok | Tak/Nie\* |  |
| 3 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |  |
| 4 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.Uz 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Zakończenia rurowe zaślepione zaślepkami , wyposażone w gumowe rękojeści. | Tak/Nie |  |
| 9 | Stopnice z powierzchnią antypoślizgową z otworami odprowadzającymi wodę. | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem, zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem | Tak/Nie\* |  |
| 11 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 12 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| 13 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| II | **Wioślarz - 1 szt** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |  |
| 3 | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 rok | Tak/Nie\* |  |
| 4 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. u 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Siedziska ze stali nierdzewnej bądź aluminium lakierowanego proszkowo | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 11 | Amortyzatory ( odbojniki) wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 12 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| 13 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| III | **Wahadło – 1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |  |
| 3 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |  |
| 4 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. u 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej lub polietylenu z powłoką antypoślizgową | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Stopnice z otworami odprowadzającymi wodę | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Amortyzatory( odboje) wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 11 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| 12 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |
| **IV** | **Wyciskanie siedząc – 1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |
| 3 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 4 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Siedziska ze stali nierdzewnej bądź aluminium lakierowanego proszkowo | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Amortyzatory wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| 11 | Odległość pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi uniemożliwiająca zakleszczenie części ciała użytkownika. | Tak/Nie\* |  |
| 12 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| **V** | **Wyciąg górny – 1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |  |
| 3 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 4 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| **5** | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie o i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie |  |
| 6 | Siedziska ze stali nierdzewnej bądź aluminium lakierowane proszkowo | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Amortyzatory wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| 11 | Odległość pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi uniemożliwiająca zakleszczenie części ciała użytkownika. | Tak/Nie\* |  |
| 12 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| **VI** | **Narciarz – 1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |  |
| 3 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |  |
| 4 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej lub polietylenu z powłoką antypoślizgową | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Stopnice z otworami odprowadzającymi wodę | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Amortyzatory wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 11 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) |  |  |
| 12 | Odległość pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi uniemożliwiająca zakleszczenie części ciała użytkownika. | Tak/Nie\* |  |
| 13 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| **VII** | **Steper – 1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |  |
| 3 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 4 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej lub polietylenu z powłoką antypoślizgową | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Stopnice z otworami odprowadzającymi wodę | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Amortyzatory wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| **VIII** | **Motyl -1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 3 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |
| 4 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Siedziska ze stali nierdzewnej bądź aluminium lakierowanego porszkowo | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Amortyzatory wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| 11 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| **IX** | **Rowerek – 1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |  |
| 3 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |
| 4 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |  |
| 5 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Amortyzatory wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm | Tak/Nie\* |  |
| **X** | **Odwodziciel – 1 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |  |
| 3 | Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych węglowych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. | Tak/Nie\* |  |
| 4 | Elementy stalowe konstrukcji urządzenia cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowana na właściwy kolor | Tak/Nie\* |
|  | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |
| 5 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |  |
| 6 | Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej lub polietylenu z powłoką antypoślizgową | Tak/Nie\* |  |
| 7 | Stopnice z otworami odprowadzającymi wodę | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |  |
| 9 | Amortyzatory wewnętrzne uniemożliwiających przytrzaśnięcie | Tak/Nie\* |  |
| 10 | Nośność max. urządzenia ( 140 kg - 170 kg ) | Tak/Nie\* |  |
| **XI** | **Street Workout Zestaw** | Producent: …………………  Model: …………………….. |  |
| 1 | Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju nie mniejszej niż   80mm i grubości 3,6mm | Tak/Nie\* |  |
| 2 | Poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie większym niż  50 mm i grubości 3.6 mm na wysokości 2,5metra. | Tak/Nie\* |  |
| 3 | Zaślepienia rurowe zaślepione stalowymi zaślepkami , wyposażone w gumowe rękojeści. | Tak/Nie\* |
| 4 | Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej o grubości minimum  3 mm z otworami odprowadzającymi wodę | Tak/Nie\* |
| 5 | Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem powyżej 50 stopni | Tak/Nie\* |
| 6 | Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających | Tak/Nie\* |
| 7 | Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych | Tak/Nie\* |  |
| 8 | Elementy stalowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie i lakierowane na właściwy kolor | Tak/Nie\* |
| 10 | Produkt spełniający normy bezpieczeństwa | Tak/Nie\* |
| 11 | Produkt zgodny z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.,Nr6,poz.69 z późn.zm.) | Tak/Nie\* |
| 12 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |
| 13 | Minimalne ilości części składowych zestawu Street Workoutu:  1.porecze równoległe- 3 szt  2. drabinka pionowa -1 szt  3. drabinka pozioma- 2 szt.  4. koła gimnastyczne- 1 kpl.  5.drążki do podciągania – 6 szt. | Tak/Nie\* |
| 14 | Mata gumowa przerostowa z atestem PZH i zgodna z normą PN-EN1177:2019,rozłożona na zniwelowanym gruncie, przesypana czarną ziemią i posianą nową trawa. Mata rozłożona pod całościa terenu, na którym znajduje się zestaw plus po min 1,5m poza jego obrysem. | Tak/Nie\* |
|  |  |  |
| **XII** | **Tablica regulamin fitness – 1 szt** | Tak/Nie\*  Producent: …………………  Model: …………………….. |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |
| 2 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |
| 3 | Konstrukcja wykonana ze stalowych rur o przekroju nie mniejszym niż 50 mm i grubości 3,2 mm | Tak/Nie\* |
| 4 | Powłoka zewnętrzna cynk ogniowy lub galwaniczny plus kolor właściwy | Tak/Nie\* |
| 5 | Tablica wykonana z metalowej blachy cynkowanej o grubości zapewniającej stabilność | Tak/Nie\* |
| 6 | Wersja dwustronna tablicy | Tak/Nie\* |
| **XIII** | **Ławka rekreacyjna – 2 szt.** | Producent: …………………  Model: …………………….. |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |
| 2 | Konstrukcja stalowa ocynowana ogniowo lub galwanicznie plus właściwy kolor | Tak/Nie\* |
| 3 | Rura nie mniej niż 60x 3 mm | Tak/Nie\* |
| 4 | Sztachety drewniane olchowe | Tak/Nie\* |
| 5 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |
| 6 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |
| **XIV** | **Betonowy stół do gier w szachy, warcaby, karty** | Producent: …………………  Model: …………………….. |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Wskazać okres gwarancji……… miesięcy  powyżej 36 miesięcy = 1 punkt  48 miesięcy i więcej= 2 punkty |
| 2 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | Tak/Nie\* |
| 3 | Wymiany nie mniejsze niż 1200X 1500mm | Tak/Nie\* |
| 4 | Wysokość nie mniejsz niż 700 mm | Tak/Nie\* |
| 5 | Stół przystosowany do gry w szachy, warcaby | Tak/Nie\* |
| 6 | Stół betonowy | Tak/Nie\* |
| 7 | Zbrojenie drutem | Tak/Nie\* |
| 8 | Blat szlifowany I malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne | Tak/Nie\* |
| 9 | Zaokrąglone krawędzie | Tak/Nie\* |
| 10 | Siedziska wykonane z drewna | Tak/Nie\* |

1. *\*) niewłaściwe skreślić*
2. ***Wszystkie pozycje z transportem, montażem w miejscach wskazanych przez zamawiającego i niezbędnymi robotami budowlanymi koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.***
3. ***Wymagania dotyczące parametrów technicznych określonych w kolumnie B muszą być spełnione. Brak potwierdzenia słowem "tak" spełnienia wymaganych wartości parametrów, brak określenia producenta każdego elementu zamówienia, dla którego zamawiający tego wymagał, usunięcie opisu lub zmiana przez Wykonawcę opisu parametrów w kolumnie B, spowoduje, że oferta będzie uznana za niezgodną z wymaganiami zapytania ofertowego i zostanie odrzucona. Jeżeli element zamówienia nie posiada nazwy modelu, ani żadnego oznaczenia identyfikującego, Wykonawca wpisuje: „Producent nie oznaczył produktu nazwą modelu” lub „wyrób własny” lub „produkt będzie wykonany na zamówienie”.***
4. ***Kolorem czerwonym określono sposób przyznawania punktów i ich liczbę w kryterium oceny ofert: okres gwarancji. Wagi ww. kryteriów określone są w Rozdziale XIII ust. 2 Zapytania ofertowego.***

|  |  |
| --- | --- |
| *………………………………* | *….……………………………………….* |
| *data* | *imię i nazwisko*  *podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych*  *do występowania w imieniu Wykonawcy* |